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Косилка роторная задненавесная Кентавр РВМ (0,85 м)
 к мотоблокам с воздушным охл.

Габариты в собранном состоянии: 1005х550х350
      Габариты в разобранном состоянии: 1005х20х350
Общий вес: 30кг
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Комплектация:


	Наименование
	Фото
	шт
	Кол-во при приемке
	Проверил

	



Вал с редукторами
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Колесо
 4 ножа
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Боковые дуги

ЛЕВАЯ  ПРАВАЯ
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Лыжа

ПРАВАЯ ЛЕВАЯ
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Соединительная трубка 

(плечо 5 и 10 см)
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Привод редуктора
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Крепление с мотоблоку
(проставка)
	[image: ]
	




1
	
	


	



Если отгружается с мотоблоком должен быть пропил под болт

 (обратиться к руководителю сборки)
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Соединительная тяга
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Комплект болтов
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Товар комплектный согласно чек листа!

    ____________________                _____________     _________      ______________     Фамилия ответственного за отгрузку                   Подпись                     № заказа                Дата отгрузки    

 ____________________                _____________    
Фамилия ответственного за приёмку                   Подпись       
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